# Mise en marche/arrêt

Remarque : Pour déverrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (8), poussez le blocage de mise en marche (9) vers le haut dans le sens (voir figure D).

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (8) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (10) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (8) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (8).

Remarque : Pour verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (8) après utilisation, poussez le blocage de mise en marche (9) vers le bas dans le sens (voir figure D).