# Technische gegevens

Accuratelschroevendraaier |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerentalA) | min–1 | 400
Max. draaimomentA) | Nm | 60
Max. schroef-Ø | mm | M12
Gereedschapopname |  | ∎ 3/8"
GewichtB) | kg | 1,3–2,4
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen opladers |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Gemeten met GBA 18V 1.5Ah en GBA 18V 12Ah.

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.