# ข้อมูลทางเทคนิค

ไขควงไร้สาย |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JN8 0..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที–1 | 400
แรงบิดสูงสุดA) | นิวตันเมตร | 60
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | M12
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | ∎ 3/8 นิ้ว
น้ำหนักB) | กก. | 1.3–2.4
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 2.0Ah

B)

  วัดด้วย GBA 18V 1.5Ah และ GBA 18V 12Ah

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac