# Be- és kikapcsolás

Megjegyzés: A be-/kikapcsoló (8) kireteszeléséhez tolja a bekapcsolásreteszelőt (9) a irányába, felfelé (lásd D ábra).

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a (8) be-/kikapcsolót.

A (10) munkahely megvilágító lámpa kissé vagy teljesen megnyomott (8) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (8) be-/kikapcsolót.

Megjegyzés: A munka végeztével a be-/kikapcsoló (8) reteszeléséhez tolja a bekapcsolásreteszelőt (9) a irányába, lefelé (lásd D ábra).