# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 400
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 60
Maks. varžtų Ø | mm | M12
Įrankių įtvaras |  | ∎ 3/8"
SvorisB) | kg | 1,3–2,4
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Išmatuota su GBA 18V 1.5Ah ir GBA 18V 12Ah.

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.