# Технические данные

Аккумуляторный винтоверт с трещоткой |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 400
Макс. крутящий моментA) | Н м | 60
Макс. диаметр шурупов | мм | M12
Патрон |  | ∎ 3/8"
ВесB) | кг | 1,3–2,4
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Измерения проведены с GBA 18V 1.5Ah и GBA 18V 12Ah.

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.