# Tænd/sluk

Bemærk: Frigør tænd/sluk-knappen (8) ved at skubbe kontaktspærren (9) opad (se billede D).

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (8) og hold den nede.

Arbejdslyset (10) lyser, når tænd/sluk-kontakten (8) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (8) igen.

Bemærk: Lås tænd/sluk-knappen (8), når arbejdet er afsluttet, ved at skubbe kontaktspærren (9) nedad (se billede D).