# Conexión/desconexión

Indicación: Desenclave el interruptor de conexión/desconexión (8), desplazando el bloqueo de conexión (9) en dirección hacia arriba (ver figura D).

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica, accionar y mantener en esa posición el interruptor de conexión/desconexión (8).

La luz de trabajo (10) se enciende con el interruptor de conexión/desconexión (8) leve o totalmente oprimido y posibilita la iluminación de la zona de trabajo con condiciones de luz desfavorables.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (8).

Indicación: Enclave el interruptor de conexión/desconexión (8) tras el fin del trabajo, desplazando el bloqueo de conexión (9) en dirección hacia abajo (ver figura D).