# ضبط اتجاه الدوران (انظر الصورة B)

- قد تتعرض رأس مفتاح الربط بسقاطة ومحول اتجاه الدوران للسخونة أثناء العمل. هناك خطر الإصابة بحروق في حالة التلامس. دع مفتاح الربط بسقاطة حتى يبرد.

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (2) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (8) مضغوطا.

دوران اليمين: لربط اللوالب وربط الصواميل أدر محول اتجاه الدوران (2) عكس اتجاه عقارب الساعة.

الدوران إلى اليسار: لحل أو فك اللوالب والصواميل أدر محول اتجاه الدوران (2) في اتجاه عقارب الساعة.