# Dati tecnici

Cacciavite a cricchetto a batteria |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuotoA) | min-1 | 400
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 60
Ø viti max | mm | M12
Attacco utensile |  | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 1,3–2,4
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Misurato con GBA 18V 1.5Ah e GBA 18V 12Ah.

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.