# Technische Daten

Akku-Ratschenschrauber |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Nennspannung | V= | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 400
max. DrehmomentA) | Nm | 60
max. Schrauben-Ø | mm | M12
Werkzeugaufnahme |  | ∎ 3/8"
GewichtB) | kg | 1,3–2,4
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 2.0Ah

B)

  Gemessen mit GBA 18V 1.5Ah und GBA 18V 12Ah.

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.