# 제품 사양

충전 라쳇 스크류 드라이버 |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JN8 0..‎
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도A) | min-1 | 400
최대 토크A) | Nm | 60
최대 스크류 직경 | mm | M12
툴 홀더 |  | ∎ 3/8"
중량B) | kg | 1.3–2.4
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 2.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  GBA 18V 1.5Ah 및 GBA 18V 12Ah 장착 시 측정됨.

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.