# Thông số kỹ thuật

Tua vít bánh cóc dùng pin |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Điện thế danh định | V= | 18
Tốc độ không tảiA) | /phút | 400
Mô-men xoắn tối đaA) | Nm | 60
Ø vít máy tối đa | mm | M12
Phần lắp dụng cụ |  | ∎ 3/8"
Trọng lượngB) | kg | 1,3–2,4
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 2.0Ah

B)

  Đã đo với GBA 18V 1.5Ah và GBA 18V 12Ah.

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.