# 技術性數據

充電式棘輪螺絲起子機 |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JN8 0..‎
額定電壓 | V= | 18
無負載轉速A) | min-1 | 400
最大扭力A) | Nm | 60
最大螺栓直徑 | mm | M12
工具夾頭 |  | ∎ 3/8"
重量B) | kg | 1.3–2.4
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 2.0Ah 時測得。

B)

  以 GBA 18V 1.5Ah 和 GBA 18V 12Ah 測量所得。

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。