# Sisse-/väljalülitamine

Juhis: vabastage sisse-/väljalüliti (8) lukustusest, lükates sisselülitustõkist (9) suunas ülespoole (vaata joonist D).

Elektrilise tööriista kasutuselevõtmiseks vajutage elektrilise tööriista sisse-/väljalülitit (8) ja hoidke seda surutult.

Töötuli (10) põleb, kui sisse-/väljalüliti (8) on osaliselt või täiesti alla vajutatud ja võimaldab valgustada tööpiirkonda ebasoodsates valgustusoludes.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (8).

Juhis: lukustage sisse-/väljalüliti (8) pärast töö lõppu, lükates sisselülitustõkist (9) suunas allapoole (vaata joonist D).