# Caractéristiques techniques

Clé à rochet sans-fil |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tension nominale | V= | 12 | 12
Régime à videA) | tr/min | 0–230 | 0–230
Couple maxi (vissage dur) selon ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø de vissage max. | mm | M12 | M12
Porte-outil |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PoidsB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 2.0 Ah

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.