# Dane techniczne

Akumulatorowy klucz grzechotkowy |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Napięcie znamionowe | V= | 12 | 12
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 0–230 | 0–230
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde wg ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. Ø wkrętów | mm | M12 | M12
Uchwyt narzędziowy |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
WagaB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 2.0 Ah

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.