# Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko B)

- Glava vijačnika z ragljo in stikalo za izbiro smeri vrtenja se lahko med delom segrejeta. Pri stiku s kožo obstaja nevarnost opeklin. Počakajte, da se vijačnik z ragljo ohladi.

S preklopnim stikalom smeri vrtenja (2) lahko spremenite smer vrtenja električnega orodja. Pri pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (7) spreminjanje smeri vrtenja ni možno.

Vrtenje v desno: za privijanje vijakov oz. zategovanje matic obrnite stikalo za izbiro smeri vrtenja (2)v levo.

Vrtenje v levo: za privijanje vijakov oz. zategovanje matic obrnite stikalo za izbiro smeri vrtenja (2) v desno.