# Техникалық мәліметтер

Тарсылдағы бар аккумуляторлық бұрауыш |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Номиналды кернеу | V= | 12 | 12
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 0–230 | 0–230
ISO 5393 стандарты бойынша қатты материалдарды бұрап бекіту кезіндегі макс. айналу моментіA) | Нм | 60 | 60
Макс. бұранда диаметрі | мм | M12 | M12
Құрал бекіткіші |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
СалмағыB) | кг | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 12V 2.0 Ah аккумуляторымен өлшенеді

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.