# In- och urkoppling

Anmärkning: Lås upp på-/av-strömbrytaren (7), genom att skjuta tillkopplingsspärren (8) uppåt (se bild C).

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (7) och håll den nedtryckt.

Arbetsljuset (9) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (7) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (7).

Anmärkning: När arbetet är klart låser du på-/av-strömbrytaren (7), genom att skjuta tillkopplingsspärren (8) nedåt (se bild C).