# Indicador del estado de carga del acumulador

Los 3 LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador . El indicador del estado de carga del acumulador se enciende sólo 5 segundos tras la conexión.

LED | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 68–100 %
Luz permanente 2 × verde | 22–68 %
Luz permanente 1 × verde | 2–22 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–2 %