# Технички податоци

Батериски одвртувач со крцкалка |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Номинален напон | V= | 12 | 12
Број на вртежи во празен одA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Макс. вртежен момент при завртување во цврсти материјали според ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Макс. завртување-Ø | mm | M12 | M12
Прифат на алатот |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ТежинаB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Препорачани полначи |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 12V 2.0 Ah

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.