# Ligar e desligar

Nota: desbloqueie o interruptor de ligar/desligar (7), empurrando a trava do interruptor (8) no sentido para cima (ver figura C).

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (7).

A luz de trabalho (9) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (7) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (7).

Nota: bloqueie o interruptor de ligar/desligar (7) depois de concluído o trabalho, empurrando a trava do interruptor (8) no sentido para baixo (ver figura C).