# 技術性數據

充電式棘輪螺絲起子機 |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
額定電壓 | V= | 12 | 12
無負載轉速A) | 次／分 | 0–230 | 0–230
根據 ISO 5393，硬材料鎖螺絲的最大扭力A) | Nm | 60 | 60
最大螺栓直徑 | mm | M12 | M12
工具夾座 |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
重量B) | kg | 0.97–1.16 | 0.95–1.14
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 12V... | GBA 12V...
建議使用的充電器 |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 2.0 Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。