# Вмикання/вимикання

Примітка: Розблокуйте перемикач увімкнення/вимкнення (7), пересунувши фіксатор увімкнення (8) вгору (див. мал. C).

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (7) і тримайте його натиснутим.

Підсвітлювальний світлодіод (9) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (7) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (7).

Примітка: Після закінчення роботи заблокуйте вимикач (7), натиснувши на фіксатор увімкнення (8) вниз (див. мал. C).