# التشغيل والإطفاء

إرشاد: قم بتحرير مفتاح التشغيل والإطفاء (7)، عن طريق تحريك قفل التشغيل (8) في اتجاه إلى أعلى (انظر الصورة C).

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (7) وحافظ علی إبقائه مضغوطا.

يضيء مصباح العمل (9) عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (7) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (7).

إرشاد: قم بتأمين قفل مفتاح التشغيل والإطفاء (7) بعد انتهاء العمل، من خلال تح-ريك قفل التشغيل (8) في اتجاه إلى أسفل (انظر الصورة C).