# Dati tecnici

Cacciavite a cricchetto a batteria |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tensione nominale | V= | 12 | 12
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 0–230 | 0–230
Coppia di serraggio max. (avvitamento in materiale duro) secondo ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø viti max. | mm | M12 | M12
Attacco utensile |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 2.0 Ah

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.