# Pornire/Oprire

Observaţie: Deblochează butonul de pornire/oprire (7), pentru a împinge în sus piedica de pornire (8), în direcţia (consultă imaginea C).

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (7).

Lampa de lucru (9) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (7) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (7).

Observaţie: După încheierea lucrului, blochează buton de pornire/oprire (7), pentru a împinge în jos piedica de pornire (8), în direcţia (consultă imaginea C).