# Τεχνικά στοιχεία

Κατσαβίδι καστάνιας μπαταρίας |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Ονομαστική τάση | V= | 12 | 12
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Μέγιστη ροπή στρέψης, σκληρό βίδωμα κατά ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Μέγιστη διάμετρος βιδών | mm | M12 | M12
Υποδοχή εξαρτήματος |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ΒάροςB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 2.0 Ah

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.