# البيانات الفنية

مفتاح ربط بسقاطة عامل بمركم |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
الجهد الاسمي | فلط= | 12 | 12
السرعة بدون حملA) | لفة/دقيقة | 0–230‏ | 0–230‏
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية حسب المواصفة ISO 5393‏A) | نيوتن متر | 60 | 60
القطر الأقصى للوالب | مم | M12 | M12
حاضن العدة |  | ∎ 1/2 بوصة | ∎ 3/8 بوصة
الوزنB) | كجم | 0,97–1,16‏ | 0,95–1,14‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 12V...‎ | GBA 12V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 12... GAX 18...‎ | GAL 12... GAX 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 2.0 Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.