# Tekniske data

Batteridrevet skralleskrutrekker |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominell spenning | V= | 12 | 12
TomgangsturtallA) | o/min | 0–230 | 0–230
Maks. dreiemoment hard skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. skrue-Ø | mm | M12 | M12
Verktøyholder |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
VektB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Anbefalte ladere |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.