# การเปิด-ปิดเครื่อง

คำแนะนำ: ปลดล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (7) โดยการเลื่อนตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งาน (8) ในทิศทาง ขึ้นด้านบน (ดูภาพประกอบ C)

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (7) และกดค้างไว้

ไฟส่องบริเวณทำงาน (9) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (7) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ปิดเครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (7)

คำแนะนำ: ล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (7) หลังจากการทำงานสิ้นสุดลงโดยการเลื่อนตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งาน (8) ในทิศทาง ลงด้านล่าง (ดูภาพประกอบ C)