# Mengatur arah putaran (lihat gambar B)

- Kepala obeng ratchet dan switch arah putaran dapat menjadi panas saat alat dioperasikan. Terdapat risiko luka bakar jika menyentuh komponen yang panas. Biarkan obeng ratchet menjadi dingin.

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (2). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (7) ditekan.

Putaran ke kanan: Untuk memasang sekrup dan mengencangkan mur, putar switch arah putaran (2) berlawanan arah jarum jam.

Putaran ke kiri: Untuk mengendurkan atau melepaskan sekrup dan mur, putar switch arah putaran (2) searah jarum jam.