# Sisse-/väljalülitamine

Juhis: vabastage sisse-/väljalüliti (7) lukustusest, lükates sisselülitustõkist (8) suunas ülespoole (vaata joonist C).

Elektrilise tööriista kasutuselevõtmiseks vajutage elektrilise tööriista sisse-/väljalülitit (7) ja hoidke seda surutult.

Töötuli (9) põleb, kui sisse-/väljalüliti (7) on osaliselt või täiesti alla vajutatud ja võimaldab valgustada tööpiirkonda ebasoodsates valgustusoludes.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (7).

Juhis: lukustage sisse-/väljalüliti (7) pärast töö lõppu, lükates sisselülitustõkist (8) suunas allapoole (vaata joonist C).