# Inn-/utkobling

Merknad: Lås opp av/på-bryteren (7) ved å skyve innkoblingssperren (8) oppover (se bilde C).

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (7) og holder den inne.

Arbeidslyset (9) lyser når på-/av-bryteren (7) trykkes helt eller delvis inn, og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (7).

Merknad: Lås av/på-bryteren (7) etter arbeidet ved å skyve innkoblingssperren (8) nedover (se bilde C).