# Tehnični podatki

Akumulatorski vijačnik z ragljo |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nazivna napetost | V= | 12 | 12
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 0–230 | 0–230
Najv. vrtilni moment pri trdem vijačenju po ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Najv. premer vijačenja | mm | M12 | M12
Vpenjalni sistem |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
TežaB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 2.0 Ah

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.