# Ndez/fik

Shënim: Zhbllokoni çelësin e ndezjes/fikjes (7), duke e shtyrë kyçin e çelësit (8) në drejtim për lart (shih figurën C).

Për të filluar përdorimin e veglës elektrike, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (7) dhe mbajeni të shtypur.

Drita e punës (9) ndizet kur çelësi i ndezjes/fikjes (7) shtypet lehtë ose plotësisht dhe mundëson që zona e punës të ndriçohet në kushte të pafavorshme ndriçimi.

Për të fikur, mjetin elektrik, lëshoni çelësin e ndezjes/fikjes (7).

Shënim: Bllokoni çelësin e ndezjes/fikjes (7) pas përfundimit të punës, duke e shtyrë bllokimin e kyçjes (8) në drejtim për poshtë (shih figurën C).