# Technische gegevens

Accuratelschroevendraaier |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominale spanning | V= | 12 | 12
Onbelast toerentalA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Max. draaimoment harde schroefverbinding volgens ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Max. schroef-Ø | mm | M12 | M12
Gereedschaphouder |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
GewichtB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 2.0 Ah

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.