# 技术数据

无绳棘轮螺丝刀 |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
额定电压 | 伏特= | 12 | 12
空载转速A) | 转/分钟 | 0–230 | 0–230
根据ISO 5393，硬拧转的最大扭矩A) | 牛顿米 | 60 | 60
最大螺栓直径 | 毫米 | M12 | M12
工具夹头 |  | ∎ 1/2英寸 | ∎ 3/8英寸
重量B) | 公斤 | 0.97–1.16 | 0.95–1.14
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 12V... | GBA 12V...
推荐的充电器 |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 2.0 Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。