# Включване и изключване

Указание: Отключете пусковия прекъсвач (7) като избутате блокажа за включване (8) в посока нагоре (вж. фиг. C).

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (7).

Работната светлина (9) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (7) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (7).

Указание: Заключете пусковия прекъсвач (7) след края на работата като избутате блокажа за включване (8) в посока надолу (вж. фиг. C).