# Tehniskie dati

Akumulatora sprūdrata skrūvgriezis |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominālais spriegums | V= | 12 | 12
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 0–230 | 0–230
Maks. griezes moments cietā skrūvēšanas režīmā atbilstīgi ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. skrūves Ø | mm | M12 | M12
Instrumentu turētājs |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
SvarsB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 12V 2.0 Ah

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.