# Технически данни

Акумулаторен винтоверт с тресчотка |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Номинално напрежение | V= | 12 | 12
Скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 0–230 | 0–230
Макс. въртящ момент твърдо завинтване съгласно ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Макс. диаметър на винтове | mm | M12 | M12
Гнездо за работен инструмент |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ТеглоB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.