# ข้อมูลทางเทคนิค

ไขควงไร้สาย |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 12 | 12
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 0–230 | 0–230
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนักตาม ISO 5393A) | นิวตันเมตร | 60 | 60
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | M12 | M12
ด้ามจับเครื่องมือ |  | ∎ 1/2 นิ้ว | ∎ 3/8 นิ้ว
น้ำหนักB) | กก. | 0.97–1.16 | 0.95–1.14
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 12V... | GBA 12V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 2.0 Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac