# Vklop/izklop

Opomba: stikalo za vklop/izklop (7) sprostite tako, da zaklep vklopa (8) potisnete navzgor (glejte sliko C).

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (7) in ga držite pritisnjenega.

Delovna lučka (9) sveti tako pri rahlo kot pri povsem pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (7) in omogoča osvetlitev delovnega območja v slabih svetlobnih razmerah.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (7).

Opomba: stikalo za vklop/izklop (7) zaklenete tako, da zaklep vklopa (8) potisnete navzdol (glejte sliko C).