# Tehnički podaci

Akumulatorski nasadni odvrtač |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominalni napon | V= | 12 | 12
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 0–230 | 0–230
Maks. obrtni momenat tvrdi slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. Ø zavrtanja | mm | M12 | M12
Prihvat za alat |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
TežinaB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 2.0 Ah

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.