# Reglarea direcţiei de rotaţie (consultă imaginea B)

- Capul şurubelniţei cu clichet şi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie se pot înfierbânta în timpul funcţionării sculei. În cazul contactului cu acestea există pericolul de arsuri. Lasă şurubelniţa cu clichet să se răcească.

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (2) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (7) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru înşurubarea de şuruburi şi strângerea de piuliţe, roteşte comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (2) în sens antiorar.

Funcţionare spre stânga: Pentru desfacerea sau deşurubarea de şuruburi şi piuliţe, roteşte comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (2) în sens orar.