# Teknik veriler

Akülü cırcır tornavida |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Anma gerilimi | V= | 12 | 12
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 0–230 | 0–230
ISO 5393 uyarınca sert vidalama maks. torkA) | Nm | 60 | 60
Maks. vidalama çapı | mm | M12 | M12
Uç girişi |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
AğırlıkB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 12V 2.0 Ah ile ölçülmüştür

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.