# Data teknis

Obeng ratchet berdaya baterai |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tegangan nominal | V= | 12 | 12
Kecepatan idleA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Torsi maks. penyekrupan ketat menurut ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. diameter penyekrupan | mm | M12 | M12
Dudukan alat kerja |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
BeratB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Rekomendasi perangkat pengisi daya |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 2.0 Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.