# Bật Mở và Tắt

Lưu ý: Mở khóa công tắc bật/tắt (7), bằng cách đẩy khóa chống bật (8) theo hướng lên trên (xem hình C).

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (7) và nhấn giữ.

Đèn làm việc (9) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (7) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (7) ra.

Lưu ý: Khóa công tắc bật/tắt (7), sau khi kết thúc công việc, bằng cách đẩy khóa chống bật (8) theo hướng xuống dưới (xem hình C).