# Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

3 LED jeshile të treguesit të nivelit të karikimit të baterisë tregojnë statusin e karikimit të baterisë.Treguesi i statusit të karikimit ndizet vetëm për 5 sekonda pas ndezjes.

LED | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 3 × jeshile | 68–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × jeshile | 22–68 %
Dritë e vazhdueshme 1 × jeshile | 2–22 %
Dritë pulsuese 1 × jeshile | 0–2 %